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一、台式工作站配置需求
采购台式工作站5台，设备配置需求如下表所示：
配置：
	序号
	指标名称
	指标要求

	1
	CPU
	CPU符合安全可靠测评I级，CPU具有国密密码技术特性
支持2个Socket P+ (LGA4189)，实配CPU≥兆芯KH-40000*2

	2
	内存
	支持8个内存插槽(4通道/CPU)最大支持2TB，实配内存≥32GB

	3
	硬盘
	SSD：1xM.2接口，最大支持4TB
SATA:支持最多8个3.5"SAS/SATA硬盘位和8个2.5"SAS/SATA硬盘位，实配硬盘≥512G+2TB

	4
	PCIE
	CPU1支持1个标准PCle 3.0x16(x16插槽);2个标准PCle3.0x8(x16插槽);2个标准PCle3.0 x8(x8插槽):CPU2支持1个标准PCle3.0x16(x16插槽);1个标准PCle3.0x8(x8插槽)1个标准PCle 3.0x8(x4插槽):MINISAS HD(PCIE3.0 X4)与SATA信号复用

	5
	I/0接口
	背板I/0接口：4xUSB3.0接口，1xVGA接口，1xCOM接口，1x8声道音频接口1xUID开关(带LED灯)，2xRJ-45 LAN 网络接口，1xRJ-45IPMI管理接口
板载I/0：1xTPM插针，标准ATX24+8pin，1x前置VGA接口插针，1x前置音频接口插针
2xUSB 3.0内置插针，2xUSB 2.0内置插针，1xUSB2.0 Type A
8x4pin风扇接口.1x串口插针，1x机箱开启检测接口

	6
	GPU
	支持最多5个双宽GPU卡，显卡固定器设计，确保GPU卡运输安全，实配GPU≥8GB
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	操作系统
	支持系统 
linux， 银河麒麟， 统信UOS，中科方德， 欧拉openEuler， Windows Server， Windows等操作系统




二、设备售后服务
★所供设备含原厂7*24小时维保服务（含免费换件和维修），时间不少于三年。
原厂工程师上门安装调试，并负责原有设备系统数据迁移工作。

三、资质要求
★投标人须承诺在北京市政府电子卖场-电商店铺上架所提供的台式工作站，以便完成采购工作。
