2026购置专用设备（网闸）采购需求

1、 项目内容
1、 预算金额：13.9万元（最高限价）
2、 采购数量：1台
3、 支付条款：50%+50%
4、 交付时间：自合同签订之日起30个自然日
5、 交付地点：甲方机房指定地点
2、 配置需求
	序号
	指标名称
	指标要求

	1
	业务接口
	（内机）≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光；（外机）≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光；

	2
	转发性能
	网络层吞吐量≥2Gbps；并发连接数≥40W；视频并发路数≥900路D1视频；数据库同步速率≥4000条/秒；


	3
	交换策略控制
	支持基于时间的交换策略控制，时间周期可为每天、每周、每月或自定义日期范围的时间段；（提供产品功能截图并加盖公章）

	4
	智能匹配配置
	★支持批量数据表智能匹配配置，可自动匹配表名、字段相同的数据表建立同步关系，满足大批量数据表同步场景下的快速配置需求（提供产品功能截图并加盖公章）

	5
	管理接口
	★API管理接口支持访问密钥数字签名验证，确保访问请求身份认证以及数据未被非法篡改；接口支持授权管理，可针对访问请求进行访问权限控制；（提供产品功能截图并加盖公章）

	6
	远程管理
	#支持反向远程管理，并可控制管理时间，仅允许远程管理服务器在指定时间段内对系统进行反向远程管理；（提供产品功能截图并加盖公章）

	7
	安全隔离交换
	#支持子接口，可自定义子接口ID。满足不同VPC之间的安全隔离交换需求；（提供产品功能截图并加盖公章）

	8
	协议交换
	#支持基于域名的应用协议交换，通过域名解析服务，将指定域名解析到网闸进行代理交换；（提供产品功能截图并加盖公章）

	9
	协议代理
	#支持应用协议代理交换，包括HTTP、FTP、SMTP、POP3以及自定义TCP\UDP协议；支持http协议、ftp协议、SMTP\POP3协议指令、内容过滤；支持应用协议交换关键字过滤，识别数据内容，禁止敏感关键字传输；（提供产品功能截图并加盖公章）

	10
	SMTP\POP3
	支持SMTP\POP3协议，支持发件人、收件人地址过滤；支持主题关键字、正文关键字、附件文件名、附件正文过滤；支持文件类型过滤；（提供产品功能截图并加盖公章）

	11
	移动网络接入
	支持移动网络接入，搭配外置4G/5G硬件模块实现电信、移动、联通移动网络拨号接入；（提供产品功能截图并加盖公章）

	12
	关键字替换
	支持文件内容关键字替换，根据替换规则自动替换文件内容中相关关键字；（提供产品功能截图并加盖公章）

	13
	特征检查
	#具备自有非第三方的文件特征检查功能，能对EXE、DOC、DOCX、XLS、XLSX、TXT、BMP、MP3、S48、AVI-JPEG、WMV等文件格式进行检查。（提供产品功能截图并加盖公章）



三、设备售后服务
★所供设备含原厂7*24小时维保服务（含免费换件和维修），时间不少于一年。
[bookmark: _GoBack]原厂工程师上门安装调试。
