2026购置专用设备（服务器）采购需求

1、 项目内容
1、 预算金额：79.8万元（最高限价）
2、 采购数量：4台
3、 支付条款：50%+50%
4、 交付时间：自合同签订之日起15个自然日
5、 交付地点：甲方机房指定地点
[bookmark: _GoBack]二、配置需求
	序号
	指标分类
	指标名称
	指标要求

	1
	整机规格要求
	外观和结构
	1)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；

	
	
	
	2) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

	
	
	
	3) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；

	
	
	
	4）支持安装至600mm宽标准机柜；高度≤2U；

	2
	CPU
	CPU 数量
	2颗7nm ARM架构自研多核处理器

	3
	
	CPU 主频
	基础频率≥2.60GHz

	4
	
	单CPU核数
	≥32核 

	5
	
	单CPU缓存
	缓存≥32MB

	7
	主板功能
	主板外部接口种类
	可支持USB、显示、管理等接口。例如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、BMC 管理端口

	8
	
	主板内存槽数量
	内存槽位≥16个

	9
	
	主板存储接口
	支持安装SAS/SATA HDD/SSD硬盘；

	10
	
	PCLe插槽接口
	支持PCIe 5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准

	11
	
	PCLe插槽数量
	支持≥16个PCIe插槽

	12
	内存
	内存数量
	≥16条

	13
	
	内存规格
	≥DDR4

	14
	内存容量
	单内存模块容量
	≥32GB

	15
	存储需求　
	SSD硬盘实配数量
	≥480GB企业级SSD2块


	16
	
	机械硬盘实配数量
	≥10TB企业级HHD12块

	17
	
	其它参数要求
	硬盘出厂日期为2026年

	18
	RAID卡功能
	RAID卡RAID 级别支持
	配有阵列控制器，RAID 模式可支持 RAID 0/1/10/5

	19
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	≥2GB

	20
	网络规格
	网口速率和数量
	RJ45≥2个  10G SFP+≥2个，

	21
	外部接口规格
	显示接口
	显示接口数量≥2个，前置显示接口≥1个。类型不少于1种，如：VGA、HDMI、DP等

	22
	
	USB接口
	总USB接口≥3个，前置USB接口≥2个，类型如USB2.0、USB3.0

	23
	系统兼容
	系统兼容
	兼容麒麟，统信，中科方德

	24
	电源规格
	电源冗余
	整机电源模块支持 1+1 冗余

	25
	
	电源模块数量
	≥2

	26
	
	电源功率
	≥2000W

	27
	可靠性
	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	28
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	29
	整机可靠性
	MTBF
	MTBF≥30000h



三、★设备服务要求
1、本项目产品需提供产品官方三年保修服务，且在北京市政府采购电子卖场-框架协议-服务器品目有相应基础配置型号，以便完成采购工作。
2、售后服务要求:提供本地化服务，现场响应时间不应超过15分钟，用户报修后保证4小时内到达现场解决故障。若无法排除，免费提供备用方案和备用设备，帮助用户恢复关键业务，服务团队应具有快速的服务应急响应机制。
3、供货要求:产品要求供货期为合同签订后15日内，货物生产出厂日期须在合同签订以后。
4、交付与试运行:中标方需提供原装未拆封的全新设备，直发用户。到货后，可通过 400电话核对设备SN码，确认出厂配置及客户名称。设备部署完成后中标方承诺配合进行逐一功能展示和系统对接，提供数据迁移服务，迁移过程不影响业务正常运行且数据不丢失。

